
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡在Solaris 2/7/8下的安装

  该文档描述了神州数码DCN-530TX快速以太网卡在Solaris 2/7/8（x86版本）下安装步骤。

  内容：
  ---------
  (A)在Solaris 7/8下安装/卸载驱动
  (B)在Solaris 2下安装/卸载驱动
  (C)改变媒体联接类型

  (A)在Solaris 7/8下安装/卸载驱动
  ===============================

  (A.1) 安装驱动

  1.如果系统已经启动，输入su并回车。系统将提示输入root口令。否则，打开电源，启动系统，输入root口令。

  2.插入驱动程序磁盘。推荐使用下列命令激活磁盘驱动器：
    # volcheck

  3.用下列命令添加驱动程序打包文件：
    # cd /floppy/floppy0/solaris/x86
    # ./installer
    然后根据下面指令完成安装。

  4.制作hostname.afe0，使得Solaris系统在启动过程中加载网卡驱动。
    # uname -n > /etc/hostname.afe0
    现在hostname.afe0包含Solaris系统的主机名。

  5.通过配置Hosts文件来配置网卡的IP地址。具体细节请参考Solaris文档。

  (A.2) 卸载驱动

  为了卸载驱动，只需要简单地在GEDafed包上运行“pkgrm”命令。如果不是root身份，系统会请求输入系统的root口令。
  # pkgrm GEDafed

  (B)在Solaris 2下安装/卸载驱动
  =============================

  (B.1) 安装驱动

  1.如果系统已经启动，输入su并回车。系统将提示输入root口令。否则，打开电源，启动系统，输入root口令。

  2.插入驱动程序磁盘。推荐使用下列命令激活磁盘驱动器：
    # mount -F pcfs /dev/fd0 /mnt
  3.使用下列命令复制驱动程序文件到系统
    # cd /mnt/SOLARIS/X86/Packages/I386/GEDafed/RELOC/KERNEL
    # cd DRV
    # cp AFE /kernel/drv/afe
  4.更改驱动程序文件的访问权限
    # cd /kernel/drv
    # chmod 755 afe
  5.使用下列命令加载驱动
    # add_drv -m "* 0666 root root" -i '"pci1113,1216"' afe
  6.复制配置文件到系统
        # cd /mnt/SOLARIS/X86
        # cp AFE.CONF /kernel/drv/afe.conf
  7.制作hostname.afe0，使得Solaris系统在启动过程中加载网卡驱动。
    # uname -n > /etc/hostname.afe0
    现在hostname.afe0包含Solaris系统的主机名。

  8.通过配置Hosts文件来配置网卡的IP地址。具体细节请参考Solaris文档。

  (B.2) 卸载驱动

  1. 卸载驱动
   # cd /kernel/drv
   # rem_drv afe
  2. 删除hostname.afe0
   # rm /etc/hostname.afe0

  (C)改变媒体联接类型
  ========================
  安装完成后，可以在afe.conf文件(位于/kernel/drv/)中设置媒体类型,所有支持的媒体类型在文件中列出。

  缺省：缺省媒体类型为“AutoSense”。

  下面是在afe.conf文件中的缺省设定：

  AutoSense;                        ###  AutoSense
  #speed=10 full-duplex=0;          ###  10BaseT
  #speed=10 full-duplex=1;          ###  10BaseT Full-Duplex
  #speed=100 full-duplex=0;         ###  100BaseTx
  #speed=100 full-duplex=1;         ###  100BaseTx Full-Duplex

  例如，如果你想将媒体类型改为100BaseTx，请按照下列例子改动afe.conf文件：

  #AutoSense;                       ###  AutoSense
  #speed=10 full-duplex=0;          ###  10BaseT
  #speed=10 full-duplex=1;          ###  10BaseT Full-Duplex
  speed=100 full-duplex=0;          ###  100BaseTx
  #speed=100 full-duplex=1;         ###  100BaseTx Full-Duplex
