
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡在Windows 98下的安装

  内容：
  -------
  (A)安装过程
  (B)配置参数

  (A)安装过程
  ===================
  注意：在安装过程中需要Windows 98或Windows 98 SE安装光盘。

  1.确定计算机的电源已关闭。

  2.将网卡插入计算机的某个空闲PCI插槽中。

  3.打开计算机电源，启动Windows 98系统。

  4.系统将自动发现新硬件，显示“添加新硬件向导”对话框。

  5.插入网卡驱动程序磁盘，点击“下一步”。

  6.选择“搜索设备的最新驱动程序（推荐）”，点击“下一步”。

  7.选择“指定位置”并在文本框内输入“X:\win98”，点击“下一步”。
  注意：“X:”指磁盘驱动器。例如：“A:”或“B:”

  8.系统将在对话框中显示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”。

  9.点击“下一步”，系统将复制驱动程序到系统目录中。 
  注意：在复制过程中，系统可能会请求使用系统安装光盘。

  10.当系统在对话框中提示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”时，点击“完成”。

  11.取出驱动程序磁盘。

  12.重新启动计算机。


  (B)配置参数
  ==============================
  1.双击“我的电脑”。

  2.双击“控制面板”。

  3.双击“网络”。

  4.从“网络”对话框中选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，点击“属性”按钮。

  5.点击“高级”页。

  6.在“属性”框中有5个项目：
   ----Media Type
   .指定网卡的媒体联接类型。
   .缺省：AutoSense。
  
   ------Link Wakeup(Off->On)
   .指定当侦测到物理链路连结时是否会被唤醒。
   .缺省: Enabled。
       
   ------Link Wakeup(On->Off)
   .指定当侦测到物理连接断开时是否会被唤醒。
   .缺省: Disabled。

   ------Magic Packet Wakeup
   .指定当收到Magic Packet时是否会被唤醒。
   .缺省: Enabled

    ------Flow Control
    .指定802.3x 是否生效。
    .缺省: Enabled。
       
  7.点击“确定”返回“网络”对话框。
  
  8.点击“确定”来重新启动计算机以使配置生效。

商标：
Microsoft Windows 98是微软公司的注册商标。